Zawiercie, 9 marca 2018 r.

Znak sprawy 1/2018

**Wg rozdzielnika**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **„Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, słupków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawierciu”.**

1. Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”, Zamawiający w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poniżej udziela na nie odpowiedzi:

ZESTAW I

1. Znaki drogowe:
2. Pozycja kosztorysowa nr 4 „Znak D” – wykonawca wnosi o rozbicie ww. pozycji na takie, które będą odnosić się do wszystkich wymiarów znaków D, jakie Zamawiający przewiduje zamawiać. Wykonawca zwraca uwagę, iż znaki kategorii D wielkości średniej, małej i mini występują w wielu, znacznie różniących się między sobą wymiarach (m.in. średnie wielkości: 600x600, 600x750, 600x900, 600x400, 600x300 itd.) a co za tym idzie, również ceną. Pozostawienie opisu pozycji w tej postaci, uniemożliwia sporządzenie rzetelnej wyceny i stanowi niepełny opis przedmiotu zamówienia. **Jeżeli niemożliwym jest rozbicie ww. pozycji, to zwracamy się z  prośbą o zmianę jednostki rozliczeniowej na. Podanie przez Wykonawcę ceny średniej obarczone jest wyjątkowo dużym ryzykiem niedoszacowania lub przeszacowania wartości pozycji**
3. Pozycja kosztorysowa nr 6 oraz 7: „Znak F10, F11, F15, F16” oraz „Znak T”– wykonawca wnosi o rozbicie ww. pozycji na takie, które będą odnosić się do wszystkich wymiarów tabliczek i tablic, jakie Zamawiający przewiduje zamawiać. Wykonawca zwraca uwagę, iż ww kategorie znaków występują w wielu, znacznie różniących się między sobą wymiarach (m.in. tabliczki T: wymiary od 480x250, 600x300,  600x600, 600x750 po nawet 1050x600!) a co za tym idzie, również i ceną. Podobnie w przypadku tablic F, których wielkość uzależniona jest od treści danej tablicy. Pozostawienie opisu pozycji 6 oraz  7 w tej postaci, uniemożliwia sporządzenie rzetelnej wyceny i stanowi niepełny opis przedmiotu zamówienia. **Jeżeli niemożliwym jest rozbicie ww. pozycji, to zwracamy się z  prośbą o zmianę jednostki rozliczeniowej na m2. Podanie przez Wykonawcę ceny średniej obarczone jest wyjątkowo dużym ryzykiem niedoszacowania lub przeszacowania wartości pozycji.**
4. Urządzenia brd
5. Pozycja kosztorysowa nr 3 „Pylon U-5b” prosimy o uszczegółowienia opisu: jaka średnica znaku C oraz czy pylon ma być jedno- czy dwustronny? Jeżeli Zamawiający przewiduje różne rodzaje i wielkości, wnosimy o rozbicie pozycji na odnoszące się do każdej opcji osobno.
6. Pozycja nr 9 oraz 10 „Barierka olsztyńska U-12a” – prosimy o podanie dokładnego opisu i/lub szczegółowego rysunku poglądowego – uwzględniających dokładne wymiary przęsła i słupka, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego, koloru a także o podanie informacji, czy mają one być oklejone folią odblaskową
7. Pozycja nr 10 „Barierka U11a” – prosimy o podanie dokładnego opisu i/lub szczegółowego rysunku poglądowego – uwzględniających dokładne wymiary barierki i jej elementów, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego oraz koloru.

Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, zamieszczenie stosownych wyjaśnień i/lub modyfikacji kosztorysu.

**Pozostawienie zapisów w dotychczasowym kształcie stanowi niejednoznaczny i niedokładny opis przedmiotu zamówienia, uniemożliwia wykonanie rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia oraz niesie ze sobą ryzyko niedoszacowania lub przeszacowania cen poszczególnych pozycji.**

**Odpowiedź.**

1. Znaki drogowe:

Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, że do 90% zamawianych przez niego „Znaków D” (pozycja kosztorysowa nr 4 Znak nr D) będzie miało wymiary 600x600 mm. Znaki o innych wymiarach stanowiąc będą maksymalnie 10% ilości określonej w SIWZ (Formularz oferty, wzór umowy).

Ad. 2. Pozycja nr 6  tj. znaki typu  F podać cenę w m2.

Zamawiający dokonuje odpowiednej zmiany SIWZ w tym zakresie.

W Formularzu oferty – Załącznik nr 1 – części nr 1: W tabeli w poz. 6 - Znak F10,F11,F15,F16 – jednostka miary jest szt. – zmieniono na: m2.

W załączeniu zmieniony odpowiednio druk Formularz oferty dla części nr 1, Załącznik nr 6A Wykaz znaków drogowych i wzór umowy.

W wymienionych znakach typu T należy przyjąć  do 35% znaki T-27 i T-6, a pozostałe tj. / T-1, T-25a,T-25b,T-25c,T-26,T-29, od T-30a do T-30h/ do 65%.

1. Urządzenia brd

 Ad. 1. Pozycja nr 3 Pylon U-5b średnica znaku fi 400mm, pylon jednostronny.

Ad. 2 i 3.





ZESTAW II

**Odpowiedź.**

Tarcza znaku nie musi być wyposażona w poziome profile usztywniające /prowadnice/ .

ZESTAW III

W nawiązaniu do SIWZ, SST oraz zawartych treści dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, firma (…) zwraca się z prośbą do Zamawiającego o określenie czy konstrukcje wsporcze tj. słupki do znaków drogowych wykonane z rury ø 60,3x2,0 mm mają być pokryte powłoką malarską? Jeśli tak, prosimy podać technologię malowania oraz grubość całkowitą warstwy farby. Ponadto prosimy sprecyzować wartość minimalną zamówień jakie Zamawiający planuje realizować dla asortymentu z każdej z części. Czy Zamawiający przewiduje zamawiać pojedyncze sztuki czy zamówienia będą realizowane większymi partiami? Powyższe informacje pozwolą określić przybliżone, szacunkowe koszty dostaw i konieczne są rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedzi.**

Słupki do znaków mają być ocynkowane bez malowania. Zakres ilościowy określony odpowiednio dla każdej z części jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego w celu obliczenia ceny oferty i może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 40%. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia jak i roszczeń o odszkodowanie lub innych.

Zamówienie dla każdej z części realizowane będzie sukcesywnie, partiami. Zamawiający będzie dokonywał zamówień partiami nie częściej niż 2 razy w miesiącu, za wyjątkiem znaków drogowych zamawianych w trybie pilnym („awaryjnym”), które mogą być zamawiane jako pojedyncze sztuki.

1. Powyższe wyjaśnienia powodują, że Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w poniższym zakresie:
2. **W SIWZ w rozdziale IV poprawiono oczywistą omyłkę pisarską:**

**Jest:**

Zamówienie należy zrealizować sukcesywnie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy (odpowiednio dla każdej części zamówienia), nie dłużej jednak niż do dnia 28-12-2018 r.

Termin realizacji poszczególnych dostaw:

1. Dla Części nr 1: **Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych:**

- zlecenie normalne („zwykłe”) – w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy;

- zlecenie pilne („awaryjne”) – w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy.

Termin realizacji dostaw stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

1. Dla Części nr 2: **Zakup i dostawa słupków do znaków drogowych**:

- w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy.

1. Dla Części nr 3: **Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu**:

- w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy.

**Powinno być:**

1. Dla Części nr 1: **Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych:**

- zlecenie normalne („zwykłe”) – w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy;

- zlecenie pilne („awaryjne”) – w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy.

Termin realizacji dostaw stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

1. Dla Części nr 2: **Zakup i dostawa słupków do znaków drogowych**:

- w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy.

1. Dla Części nr 3: **Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu**:

- w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy.

1. **W SST pkt 2.2.2 otrzymuje brzmienie.**

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha ocynkowana.

**Tarcza znaku** z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo (metoda zanurzeniowa) o grubości min. 1,25 mm dla znaków podwójnie giętych. W przypadku tablic typ E ,F należy użyć blachy ocynkowanej o grubości 1,50 mm segmentowo, segmenty podwójnie gięte. Blacha stalowa użyta do produkcji tarczy znaku/tablicy musi spełniać parametry normy: PN – 89/H-92I25 – Blacha ocynkowana. Nie dopuszcza się mniejszych grubości blach. Tarcza znaku, którego wymiary nie uzasadniają podziału na mniejsze elementy, powinna być wykonana jako jednolite. W przypadku konieczności wykonania tarczy znaku z elementów, szczeliny miedzy nimi nie mogą być większe niż 0,8 mm, przy czym pionowe i poziome szczeliny nie mogą przecinać liter i symboli. Krawędzie tarczy znaku musza być zabezpieczone przed korozją na całym obwodzie profilem lub podwójnym gięciem.

Tablice drogowskazowe w kształcie strzały winny być wykonane z wyokrąglonymi narożami oraz grotem. Każdy znak/tablica musi być wyposażona w normatywne uchwyty montażowe

1. Powyższe zmiany treści SIWZ powodują zmianę terminów:

a) składania ofert: z 12.03.2018r. do godz. 09:00 **na 14.03.2018r., do godz. 08:00,**

b) otwarcia ofert: z 12.03.2018r. o godz. 09:15 **na 14.03.2018r., o godz. 08:15.**

Tym samym:

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres:

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.**

**ul. Krzywa 3**

**42-400 Zawiercie**

**sekretariat pokój nr 3**

oraz opisane w następujący sposób:

*……………………………………………………………………………………………………………*

|  |
| --- |
| **Wykonawca Zamawiający**  **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.**  **…………………………… ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie**  **……………………………. sekretariat pokój nr 3**  **…………………………**  **„*Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, słupków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawierciu – część nr …………...[[1]](#footnote-1)*”**  **Nie otwierać przed dniem 14.03.2018 r. godz. 08:15** |

*………………………………………………………………………………………………………………….*

***\*ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę***

**Załącznik:**

- Załącznik nr 1 Formularz oferty - część nr 1 (po zmianie SIWZ);

- Załącznik nr 4.1 Wzór umowy\_część\_1 (po zmianie SIWZ);

- Załączniki nr 6A, 6B i 6C (po zmianie SIWZ).

**Kopia:**

-a/a.

1. Wpisać nr części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. [↑](#footnote-ref-1)